В архиве вы найдёте помимо этого файла ещё 3.

GeoMax.fw - это файл прошивки;

GeoMax_Lang-ENH_RU.fw и GeoMax_Lang-NEH-RU.fw - файлы локализации. Они содержат русификацию, а так же устанавливают систему координат.

(NEH или ENH; где N – север, E – восток, H – высота (соответственно NEH: X на север, Y на восток; ENH: X на восток, Y на север).)

При первоначальной установке необходимо выбрать один из файлов локализации. 
После обновления прошивки и установки одного из файлов локализации вы сможете подгрузить второй файл локализации, таким образом вы сможете изменять систему координат просто переключая язык в тахеометре.



РЕКОМЕНДАЦИЯ: перед обновлением прошивки рекомендуется сохранить все данные на ПК или флешке,

а затем отформатировать прибор (6.Инструмены -> 3.СисИнфо -> F1.Сист.ПО -> F1. Формат).

После форматирования ВСЕ ДАННЫЕ БУДУТ УДАЛЕНЫ!